**拼板读码表操作说明**

数据库表权限账号: MARKET,密码之前给过

先写主表：chiptable

ID ：主键

Modelbarcode：写板边条码

Scanxy ：写入板边所有座标的集合，每个座标之间用”;”隔开。

Macaddress ：写入板边所有MAC地址的集合，每个座标之间用”;”隔开。

Scantime ：写入当前扫描时间，格式为YYYY-MM-DD HH24:mm:si

fnew\_mac ：写入板边所有客户MAC地址的集合，每个座标之间用”;”隔开(仅限小米)。

flaser\_status：写入镭雕状态，默认为0

flink\_status：写入绑定客户MAC状态，已绑定为1反之为0

写子表chiptable\_item

FID ：主键

fmain\_id ：写入主表ID

scanxy ：写入单个座标

old\_mac ：写入单个MAC

new\_mac ：写入客户MAC，仅限小米

flaser\_status：写入镭雕状态，默认为0

flink\_status ：写入绑定客户MAC状态，已绑定为1反之为0